附件1 广西商贸高级技工学校物流专业室外叉车训练场设备

制作参数要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格参数** | **数量** | **单价（元）** | **总价**  **（元）** |
| **室外叉车训练场** | | | | | |
| 1 | 安全防护网 | 材质低碳钢丝  网丝直径3.5~5mm  网片尺寸约高1.8m 宽3m  立柱高度约2.1m  立柱厚度约1.5mm  立柱弯头约30°  参考图片 | 27件 |  |  |
| 2 | 防撞桶 | 材质PP新型塑料  防撞桶高约800mm  直径约600mm  重量约5KG  装水量约250KG  颜色黄红白相间  参考图片 | 15个 |  |  |
| 3 | 货架 | 钢构，货架经过酸洗、磷化处理，表面处理方式为静电喷塑；立柱颜色建议采用黄黑相间色，横梁建议采用黄色；耐雨淋，防生锈；  高货架尺寸约1.2m\*1.4m\*2m，含两个横板  低货架尺寸约1.2m\*1.4m\*1.5m  单元承重不低于1吨；  参考图片 | 4组 |  |  |
| 4 | 绕杆 | 钢管直径2.5cm，底座直径10cm，杆高150cm | 30个 |  |  |
| 5 | 边线杆 | 钢管直径2.5cm，底座直径7.5cm，杆高50cm | 50个 |  |  |
| 6 | 场地划线 | 根据学校场地进行划线，约550米 | 1批 |  |  |