**广西商贸高级技工学校**

**明阳校区室内体育馆体育设施采购及安装项目报价表**

公司： （盖章）

地址：

联系人：

联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购项目** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 气排球、羽毛球两用升降柱 | 1、基本尺寸：总长度780mm，箱体尺寸长450\*宽300\*高370mm。  2、可移动，可升降，最低为1550㎜，最高可升到2430㎜，  3、主杆采用76\*3.0㎜,内杆采用60\*2.25㎜优质钢材制成。  4、底盘采用2.0㎜钢板冲压成形，含胶垫。带轮可移动。  5、总重量：280公斤/付。  6、所有钢制件表面均经酸洗,磷化等处理后再采用静电喷塑处理。  7、含网绳。 | 付 | 3 |  |  |
| 2 | 电动液压篮球架 | 1、篮球架伸臂为2.25m，篮圈上沿离地面高3.05m，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=2.0×1.1×0.6×0.35（m），  2、篮球架底座采用4㎜的铁板，底座前立柱支撑架采用12#槽钢制作，后立柱和油缸支撑架采用20#槽钢制作，篮球架的主立柱横宽×侧宽=400×150㎜，采用200×150×4㎜以及150×100×4㎜方管拼焊而成。篮球架的横梁采用250\*200\*4㎜渐变式方通，下拉条采用100×100×3㎜㎜大方管。焊缝表面均匀，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件用精密铸钢件制作  3、电动液压篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统。  4、配铝合金包边高级透明钢化玻璃篮球板，规格：长1800\*宽1050，钢化玻璃厚12㎜，配头牌大号橡胶包边。  5、配盒式三簧弹性篮球圈，采用20号实心元钢制成，配锦纶比赛篮球网。  6、防篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制混凝土配重，能承受250kg冲击力。前立柱与伸臂间装有专用保险机构 。  7、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理。 | 付 | 1 |  |  |
| 3 | 悬臂篮球架 | 1.篮球架伸臂为2.25m，篮圈上沿离地面高3.05m  2.配铝合金包边高级透明钢化玻璃篮球板，规格：长1800\*宽1050，钢化玻璃厚12㎜，双层夹胶，配头牌大号橡胶包边。  3.篮球圈，采用20号实心元钢制成，配锦纶比赛篮球网。  4.安装方式为悬挂式安装。 | 个 | 4 |  |  |
| 合计金额：人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(大写) | | | | | | ￥ （小写） |
| 1.以上报价包含税费。  2.如还有其他报价及服务项目请自行补充填报。 | | | | | | |