**广西商贸高级技工学校**

**明阳校区学生公寓区羽毛球场设施设备采购安装报价表**

公司： （盖章）

地址：

联系人：

联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购项目** | **规格型号** | **预算数量** | **单位** | **报价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 气排球、羽毛球两用升降柱 | 1、基本尺寸：总长度780mm，箱体尺寸长450\*宽300\*高370mm。 2、可移动，可升降，最低为1550㎜，最高可升到2430㎜， ★3、主杆采用76\*3.0㎜,内杆采用60\*2.25㎜优质钢材制成。 4、底盘采用2.0㎜钢板冲压成形，含胶垫。带轮可移动。 5、总重量：280公斤/付。 ★6、紧线器规格：长80㎜×宽60㎜×高70㎜，齿轮直径30㎜。摇把长115㎜。材质：紧线器主体采用5.5㎜厚的钢板折弯成形，转轴内芯则采用直径不小于15.5㎜的碳钢。摇把主体采用3mm厚的扁钢冲压成形，套筒采用φ25mm元钢车铣加工而成。坚固耐用，整体采用电镀处理。重量:1KG。 6、所有钢制件表面均经酸洗,磷化等处理后再采用静电喷塑处理。  7、含网绳。 ★8、竞标时提供气排球紧线器样品一套，主杆小样一截（约20CM)。谈判供应商不递交样品或递交的样品不齐全或样品与其谈判响应文件中货物技术参数不一致的，其竞标无效。 | 6 | 付 |  |  |
| 2 | 悬浮拼装地板 | 1、悬浮式拼装地板采用环保材料高强度聚丙烯聚合物（PP）,无毒、无味、绿色环保；  2、产品尺寸：≥30.48cm×30.48cm×1.38cm  3、产品克重：单块≥480g  4、产品结构：双层镂空设计，采用锁扣式拼接，为软性连接结构，每块板材不少于16个小块链接构成，卡扣为方形且每块板材卡扣数量不少于8个；；  5、反弹率：≥95% 6、高温试验：（70℃，24h）试验后无融化、无龟裂、无明显色差 7、低温试验：（-40℃，24h）试验后无龟裂、无明显色差 8、磨擦系数：0.5-0.7 9、弯曲强度：≥30MPa 10、拉伸强度：≥22MPa 11、断裂标称应变：≥390% 12、耐旋转磨耗重量损失≤34mg 13、冲击吸收:≥22%； 14、垂直变形:1.2mm； 15、抗滑值（BPN20℃）：≥55； 16、抗细菌性能：符合I级，大肠埃希氏菌  99.1.%，金黄色葡萄球菌99.3%； 17、抗霉菌性能：0级； 18、灰分含量：﹤1% 19、甲醛：﹤1%  20、色牢度≥3级  21、正已烷提取物（回流，2h）：≤2%  22、紫外老化2000后，外观无龟裂，局部粉化，变形，鼓包等缺陷，无明显变色，灰卡评级≥3  23、气味性测试≤3级  ★24、产品和安装企业具有《安全生产标准化生产企业》证书（官方网址查询真伪），提供证书复印件并加盖厂家公章。  ★25、悬浮地板需出具符合GB4806.6-2016食品级原材料（PP聚丙烯颗粒）检测报告复印件并加盖厂家公章。  ★26、悬浮地板需出具连续三年符合GB8427标准色牢度检测报告（官方网址查询真伪）复印件并加盖厂家公章。  ★27、所投产品需出具相关检验机构所出具的紫外老化2000h测试报告复印件并加盖厂家公章。  ★28、悬浮地板需出具气味性测试≤3级（无刺鼻气味）测试报告复印件并加盖厂家公章。  ★29、所投悬浮式拼装地板具有相关验机构所出具的191项高关注物质(SVHC)筛分测试报告，符合环保要求的复印件并加盖厂家公章。  以上带★标为实质性相应内容，未提供和满足按无效处理。 | 900 | ㎡ |  |  |
| 3 | 太阳能高杆灯 | 6米双灯头太阳能路灯  1、灯杆：高度6米，下直径130mm，上直径60mm，厚度≥2.75mm,法兰270mm\*270mm\*厚10mm,路灯杆采用优质Q235钢材，一次性成型锥度杆，焊接方式为自动埋弧焊，采用热镀锌防锈处理，灯杆喷塑采用优质的白色户外纯聚酯塑粉。  2、100W太阳能电池板\*2块，技术要求：采用高效太阳能电池板，A级硅片，转换率达≥17%;采用优质铝合金边框，由抗老化的EVA树脂，耐候性优良的TPT复合膜层压而成，使用寿命15年以上，具备抗风12级；采用超白光伏网纹玻璃，钢化加固，抗冰雹冲击。  3、光源：LED路灯光源功率≥40W\*2个，灯具采用普瑞芯片，优质铝压铸制造，表面喷塑，钢化玻璃透光。  4、太阳能路灯专用锂电智能储控系统，  规格：锂电池50AH11.1V\*2个  技术要求：6时段输出，功率可调效率96%。智能检测温度补偿有效延长锂电池寿命，具有0度保护充电模式、采用MPPT充电模式。完善的保护功能，过冲、过放、过流、负载开路、短路保护、超功率保护、急性反接保护、防雷保护。防水等级IP67，红外遥控设定参数，使用温度-20～80℃。  5、地笼框：尺寸180mm\*180mm\*600mm  国标圆钢：直径16mm\*600mm长。 | 6 | 套 |  |  |
| 4 | 附加：田径跑道场划线 | 采用PP悬浮拼装地板专用划线漆，线宽5cm | 600 | 米 |  |  |
| 预算报价总金额：（大写） | | | | | | ￥（小写） |
| 1.以上报价含运费、安装费、含税。  2.如还有其他报价及服务项目请自行补充填报。  3.按实际完成量验收结算。 | | | | | | |