附件1 广西商贸高级技工学校汽车营销实训中心门楣标牌制作参数要求

按照原预留的白色尺寸位置同等铺贴一层蓝色铝塑板(电信蓝/3mm厚)作底牌，制作安装两套“汽车营销实训中心”、规格为50cm、不锈钢拉丝立体字，汽车品牌标志采用不锈钢彩色喷UV，规格:60~95cm×高50cm，围边2.5cm高，作立体效果。  
 具体要求：

①制作底牌: （2+6.5+3.1+6.9+6.1+5.6米）=30.2米

②汽车营销实训中心（大小:0.50m）8字×2套=16字

③汽车品牌标志:（大小：60~95cm×高50cm）共: 13个

安装设计方案必须充分考虑牢固性、美观性和防风措施，且质保期两年以上。效果图如下所示：



